Перечень внесенных изменений

В документацию о закупке внесены изменения в

1. Приложение №1 к документации о \_Техническое предложение
2. Приложение №4 к документации о закупке\_Сведения о НМЦед\_v2

в части изменения технических характеристик продукции

Было:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции, торговая марка | Технические, функциональные характеристики |
|
|
| 1 | Шредер (уничтожитель документов) | Соответствие: ТР ЕАЭС 037/2016 Шредер (уничтожитель), P-4 уровень секретности, Количество уничтожаемых листов (70 г/кв.м): 35лист, Объем приемной корзины: 50литров, Уничтожение компакт-дисков: Да, Тип резки перекрестный, Мощность двигателя 700 вт, Размер фрагмента 3.8x40 мм |
| 2 | Шредер (уничтожитель документов) | Соответствие: ТР ЕАЭС 037/2016 Шредер (уничтожитель документов), 4-й уровень секретности объем корзины 25 л, Количество уничтожаемых листов (70 г/кв.м): 10 лист, Уничтожение компакт-дисков: Да. Уничтожение степлерных скоб. Тип резки перекресныйный, Мощность двигателя 320 вт, Размер фрагмента 5х16 мм |
| 3 | Шредер (уничтожитель документов) | Соответствие: ТР ЕАЭС 037/2016 Шредер (уничтожитель) уровень секретности Р-2, Количество уничтожаемых листов (70 г/кв.м): 8 лист, объем приемной корзины: 10 литр, Тип резки продольный, Мощность двигателя 130 вт, Размер фрагмента 5,8 мм |
| 4 | Шредер (уничтожитель документов) | Соответствие: ТР ЕАЭС 037/2016 Шредер (уничтожитель), 5 уровень секретности, Количество уничтожаемых листов (70 г/кв.м): 14лист, объем приемной корзины: 28литр, Уничтожение компакт-дисков: Да, Тип резки перекрестный, Мощность двигателя 350 вт, Размер фрагмента 1.9x12 мм |

Стало:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции, торговая марка | Технические, функциональные характеристики |
|
|
| 1 | Шредер (уничтожитель документов) | Соответствие: ТР ЕАЭС 037/2016  Шредер (уничтожитель), P-4 уровень секретности, Количество уничтожаемых листов (70 г/кв.м): не менее 25 листов - не более 35 листов,  Уничтожение компакт-дисков: Да.  Уничтожение степлерных скоб: Да.  Объем приемной корзины: не менее 50л – не более 65 л,  резки перекрестный,  Мощность двигателя не менее 550 Вт – не более 700 вт |
| 2 | Шредер (уничтожитель документов) | Соответствие: ТР ЕАЭС 037/2016  Шредер (уничтожитель документов), 4-й уровень секретности объем корзины не менее 20 л.- не более 25 л,  Количество уничтожаемых листов (70 г/кв.м): не менее 10 листов-не более 20 листов, Уничтожение компакт-дисков: Да.  Уничтожение степлерных скоб: Да.  Тип резки перекрестный,  Мощность двигателя не менее 250 Вт - не более 400 Вт. |
| 3 | Шредер (уничтожитель документов) | Соответствие: ТР ЕАЭС 037/2016  Шредер (уничтожитель) уровень секретности Р-2, Количество уничтожаемых листов (70 г/кв.м): не менее 5 листов – не более 10 листов,  объем приемной корзины: не менее 10л – не более 15 л,  Уничтожение степлерных скоб: Да.  Тип резки продольный,  Мощность двигателя не менее 130 Вт – не более 250 Вт |
| 4 | Шредер (уничтожитель документов) | Соответствие: ТР ЕАЭС 037/2016  Шредер (уничтожитель), 5 уровень секретности, Количество уничтожаемых листов (70 г/кв.м): не менее 8 листов – не более 15 листов;  объем приемной корзины: не менее 22 л – не более 35 л,  Уничтожение компакт-дисков: Да.  Уничтожение степлерных скоб: Да.  Тип резки перекрестный,  Мощность двигателя не менее 260 Вт – не более 350 Вт |

Внесено изменение в документацию о закупке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1.26 | Дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:  с 26.02.2025. по 07.03.2025г. | 4.3 |