Перечень внесенных изменений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Было | | Стало | |
|  | Наименование товара | Тип, марка, размер, краткая характеристика и т.д. | Наименование товара | Тип, марка, размер, краткая характеристика и т.д. |
| 1 | Мобильный архивный стеллаж | - двухсторонний 3-х секционный;  - размеры, ВхШхГ: 2400х(1000х3)х630 мм; - кол-во полок: 7 (6+1);  - рамка для маркировки стеллажа: 2 шт.,  - Автонатяжитель + Стопор Универсальный: 1 шт.  - основа конструкции стеллажей: сплошные стойки с перфорацией – 20 мм;  - полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;  - конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;  - передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой;  - каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством;  - распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа - 900 кг;  - цвет: серый полуматовый (RAL 7038);  - тип покрытия: порошковое | Мобильный архивный стеллаж | - двухсторонний 3-х секционный;  - размеры, ВхШхГ:не менее 2395х(1000х3)х600 мм; - кол-во полок: 7 (6+1);  - рамка для маркировки стеллажа: 2 шт.,  - Автонатяжитель + Стопор Универсальный: 1 шт.  - основа конструкции стеллажей: сплошные стойки с перфорацией – 20 мм;  - полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;  - конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;  - передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой;  - каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством;  - распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа - 900 кг;  - цвет: серый полуматовый (RAL 7038);  - тип покрытия: порошковое |
| 2 | Стационарный архивный стеллаж | - встроен в систему мобильного архивного стеллажа;  - односторонний 3-х секционный,  - размеры, ВхШхГ: 2400х(1000х3)х300 мм.  - кол-во полок: 7 (6+1),  - рамка для маркировки стеллажа: 1 шт.;  - основа конструкции стеллажа: сплошная стойка с перфорацией – 20 мм;  - полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;  - распределенная нагрузка на полку – 80 кг;  - цвет: серый полуматовый (RAL 7038);  - тип покрытия: порошковое | Стационарный архивный стеллаж | - встроен в систему мобильного архивного стеллажа;  - односторонний 3-х секционный,  - размеры, ВхШхГ: неменее 2395х(1000х3)х300 мм.  - кол-во полок: 7 (6+1),  - рамка для маркировки стеллажа: 1 шт.;  - основа конструкции стеллажа: сплошная стойка с перфорацией – 20 мм;  - полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;  - распределенная нагрузка на полку – 80 кг;  - цвет: серый полуматовый (RAL 7038);  - тип покрытия: порошковое |

* Внесены изменение в извещение о закупке:

Срок предоставления документации изменен на: с 15.02.2023 г. по 28.02.2023 г.

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени) изменена на: 28.02.2023 13:00

* Внесены изменения в закупочную документацию:

Дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: с 15.02.2023 г. по 28.02.2023 г.